


**DASCOM驱动在中标麒麟系统下的安装教程：**

1. 解压驱动安装包到桌面， 点击右键--“**命令提示符**”解压后的驱动文件夹；




1. 输入“**sudo su**”后按**enter**，然后**输入超级管理员密码**（密码不在界面显示），输完密码后按**enter**前进；







1. 输入“**sh setup**”,按**enter**完成驱动安装；



1. 在开始菜单中打开**打印机**，点击“**添加**”；




1. 在打印机已用**USB**连接PC情况下，会在界面设备弹出端口，**选中该端口**，点击前进；



1. 选择“**Dascom**”后前进道下个页面，选择相应驱动后按前进；



1. 选择**24-pin**，



1. 可**自定义**驱动名字及驱动描述，可选择默认完成，即可完成驱动安装且可自行选择打印测试页。

